附件3

评级结果及对应措施

评定结果分为A、B、C三级。

1.A级企业

鼓励结合实际，自主采取减排措施。

2.B级企业黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

橙色预警期间：调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、清洗等涉VOCs排放生产工序限产30%，以印刷机、胶装机数量计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

红色预警期间：调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、清洗等涉VOCs排放生产工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

3.C级企业

黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。

橙色及以上预警期间：调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、清洗等涉VOCs排放生产工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。